Atividade sobre o uso do protocolo de comunicação mqtt, utilizando a biblioteca mosquitto.  
  
Em um dos terminais foi configurado como Publisher por meio do comando mosquitto.exe -v, e para enviar a mensagem mosquitto\_pub -m “” -t “” .  
  
O outro terminal foi configurado como subscriber por meio do comando mosquitto\_sub.exe -t””.  
  
Para configurar em um host remoto usamos o comando mosquitto\_pub -h test.mosquitto.org -t ibmec/iot -m "Teste 123".