Atividade sobre o uso do protocolo de comunicação mqtt, utilizando a biblioteca mosquitto.  
  
Em um dos terminais foi configurado como Publisher por meio do comando mosquitto.exe -v, e para enviar a mensagem mosquitto\_pub -m “” -t “” .  
  
O outro terminal foi configurado como subscriber por meio do comando mosquitto\_sub.exe -t””.